|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | §§§**VÍCE NEŽ 40 LET** NĚMECKÉ TECHNOLOGIE | **1** |

§§§

**VÍCE NEŽ 40 LET** NĚMECKÉ TECHNOLOGIE

Nabíječka baterií

**ABSAAR EVO 4.0 Li**

§§§

Uživatelská příručka

**Obsah**

Čeština 04

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZ** | §§§**VÍCE NEŽ 40 LET** NĚMECKÉ TECHNOLOGIE | **4** |

**Návod k obsluze ABSAAR EVO 4.0 Li**

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto nabíječku baterií ABSAAR

Před použitím této nabíječky baterií si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.

Tato nabíječka ABSAAR EVO je vhodná pro 6V a 12V olověné, gelové a AGM baterie, a 12V LifePo4 baterie.

Baterie s kapacitou až 95 Ah lze nabíjet a baterie s kapacitou až 140 Ah lze nabíjet udržovacím nabíjením.

Nabíječka ABSAAR EVO má několik diagnostických, ochranných a zotavovacích funkcí, které jsou v případě, že je připojená baterie vyžaduje, použity plně automaticky. Nemusíte se o nic starat. Tyto funkce prodlouží životnost vaší baterie.

Konektor s těsnicím kroužkem je perfektní pro trvalou instalaci u baterií, které jsou připevněny na obtížně dostupných místech, jako např. u motocyklů nebo kabrioletů. Můžete tak mít k dispozici rychlé a perfektní spojení pomocí adaptérové zástrčky nabíječky.

**Bezpečnostní pokyny**

• Tato nabíječka je navržena pro nabíjení 6V/12V olověných, gelových, AGM a 12V LifePo4 baterií. Nepoužívejte ji pro žádné jiné účely. Před jejím použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely

• Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii

• Během nabíjení nepokládejte nabíječku na baterii

• Nabíjejte pouze na dobře větraných místech

• Nabíječku baterií nezakrývejte

• Během nabíjení se může uvolňovat výbušný plyn a proto zabraňte vzniku jisker

• Kyselina používaná v bateriích je nebezpečná – v případě kontaktu s kyselinou baterie okamžitě vyhledejte lékaře.

• Tato nabíječka není vhodná pro děti ani osoby, které neumí číst a nerozumí bezpečnostním pokynům. Uložte ji mimo dosah takových osob nebo dětí. Nedovolte dětem, aby si s touto nabíječkou hrály.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZ** | §§§**VÍCE NEŽ 40 LET** NĚMECKÉ TECHNOLOGIE | **5** |

**Technický popis**

LCD displej poskytuje nejdůležitější informace

§§§

K dispozici je několik režimů nabíjení. Můžete vybrat 12V LAB pro nabíjení 12V olověné, gelové a AGM baterie, 12V LFP pro nabíjení 12V LifePo4 baterie a 6V STD pro nabíjení 6V olověné a gelové baterie. Každý režim s výjimkou 12V LFP lze změnit na zimní režim stisknutím tlačítka tohoto režimu – zobrazí se ikona sněhové vločky a aktivuje se zimní režim umožňující nabíjet baterie při nízkých teplotách.

Voltmetr zobrazuje aktuální nabíjecí napětí a symbol baterie aktuální stav nabíjení.

Poruchy jsou signalizovány pomocí tří ikon

 - Ikona v levém rohu indikuje nesprávnou polaritu – změňte prosím připojení svorek

 - Ikona uprostřed indikuje vadnou baterii – nechte prosím baterii otestovat mechanikem a v případě potřeby ji vyměňte

 - Ikona v pravém rohu indikuje špatné spojení – zkontrolujte prosím spojení mezi nabíječkou a baterií

**Nabíjení**

1. Připojte nabíječku k baterii – nejprve červenou svorku na plus a pak černou svorku na minus

2. Připojte nabíječku do zásuvky s napětím 230 V

3. Stisknutím tlačítka režimu vyberte režim nabíjení podle vaší baterie

4. Nabíjení se spustí automaticky za několik sekund

5. Po dokončení nabíjení se na displeji zobrazí FUL (Nabito) a nabíječka se přepne do udržovacího režimu

**Záruka**

Na naše nabíječky poskytujeme dvouletou záruku

Kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste nabíječku ABSAAR zakoupili a ukažte mu fakturu jako důkaz pro uplatnění záruky.

Nároky v rámci záruky nebudou bez doložení faktury uznány.

**20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §§§ | **Poštovní adresa: B.P. 146****L-4902 Bascharage** | §§§**VÍCE NEŽ 40 LET** NĚMECKÉ TECHNOLOGIE |

**MSA International S.A. - PED, Avenue de l’Europe - L-4802 Lamadelaine**

**TEL: +352 26 65 65 – FAX: +352 26 65 651 – e-mail: info@msainternational.com**